# Defectos de los vidriados

Al hacer vidriados aparecen muchos defectos, incluso demasiados. Y lo peor es que no tenemos ni puñetera idea de por qué ocurren. Así que vamos a conformarnos con tratar de explicar algunos de los defectos que comprendemos.

La mayor parte de los defectos proviene del hecho de que el vidriado está pegado a un cuerpo cerámico. A veces, el vidriado y el cuerpo son incompatibles, como algunos matrimonios que duran poco, si tienen suerte. Este es el caso de los cuarteados y los desconchados. En el primer caso, el coeficiente de dilatación del vidriado es demasiado grande respecto al coeficiente de dilatación de la pasta, y esta somete al vidriado a un esfuerzo de tracción que lo parte en islas de tamaño variable. Más pequeñas cuanto mayor es la diferencia de coeficientes. En cambio, si sucede lo contrario, el esfuerzo que soporta el vidriado es de compresión. Pero los vidriados son muy capaces de aguantar este tipo de esfuerzo y es bastante más raro ver un vidriado que se desconche a uno que cuartee.

Otro defecto muy común son las burbujas. En este caso, pueden provenir del cuerpo cerámico, o generarse en las transformaciones que ocurren en las materias primas del propio vidriado. Estas últimas, podrían evitarse si utilizamos fritas en lugar de recetas constituidas por materias primas crudas. La razón más importante para poner meseta en la cocción de vidriados es permitir que las burbujas tengan tiempo suficiente para salir a la atmósfera.

Un defecto más difícil de explicar es el recogido del vidriado sobre la pasta soporte, ya que puede ocurrir por muchas razones diferentes. Por ejemplo, puede ser por la propia pasta, que esté sucia o no admita bien los vidriados, o porque el vidriado tenga una tensión superficial elevada, o porque se cuartee durante el secado y después, durante la fusión, no cierre las grietas, etc.

También es común encontrarnos con que el vidriado se ha descolgado en exceso y ha provocado que la pieza se pegue a la placa donde estaba situada. Estos problemas de fluidez excesiva pueden provenir de temperaturas demasiado altas, o falta de alúmina en la composición del vidriado.