Cocción a 1060ºC. Se hizo una muestra  de la frita sola y otras con cantidades crecientes de caolín y cuarzo (5, 10, 15 y 20% para todas excepto el CQ3, que se añadieron cantidades dobles)
Bisilicato Pb: En general, funciona mejor el caolín que el cuarzo. Con 15 y 20 de cuarzo aparece cierta opacidad blanca que no se ve en las muestras de caolín. No es fácil juzgar con claridad qué cantidades son las más adecuadas porque las capas son desiguales pero con adiciones de 10 o 15% de caolín está bien.
NS-20: Sin carga no escurre pero tiene un color rosado. Con 5% de cuarzo sigue notable el rosa, pero con caolín desaparece. Con 10% se ve bien las dos muestras, quizás influye bastante la capa para que salga el rosa. Con cantidades superiores no mejora la calidad del vidriado
5005: Sin carga no escurre y se ve bien. Añadiendo 5% de caolín, quizás mejora, pero con cuarzo no mejora. Con 10% de caolín sigue valiendo pero quizás haya algunos puntos de alfiler más. Con cuarzo empeora.
CQ3: Las muestras con los añadidos más bajos quedaron inservibles por escurrir demasiado. A partir del 20% no escurren tanto. Con 30% de caolín sale razonablemente bien y, con 30% de cuarzo también, aunque con un notable velo de boro. Con 40% hay demasiados puntos de alfiler en ambos casos. 